**連江縣自來水廠110年技術士術科考驗題(A卷)**

**施作時間：60分鐘 (含膠合時間)**

**一、試水壓力：7.5 Kg/CM² (連續10分鐘)**

**單位:公分(cm)**



**考試方式由3”幹管分支口開始施作，材料如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **名 稱** | **單位** | **數量** |
| **1** | **1/2”PVC 90ﾟ彎頭** | **個** | **1** |
| **2** | **1/2”水錶加伸縮接頭含錶前凡而** | **組** | **1** |
| **3** | **1/2”PVC凡而** | **個** | **1** |
| **4** | **1/2”PVC管(3M)** | **隻** | **1** |
| **5** | **1/2”PC閥接頭** | **個** | **1** |
| **6** | **止洩帶** | **卷** | **1** |
| **7** | **C型鋼槽10cm** | **支** | **2** |

**二、考試方式將1.5”PVC管標準熱接合插入深度達管徑1.5倍，上膠不試壓。材料如下:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **名 稱** | **單位** | **數量** |
| **1** | **1.5”PVC 管** | **個** | **1** |